***Actualizaciones en línea:***

Ejecutamos el siguiente comando y esperamos que finalice la instalación.

Lo primero que he hecho es “Bootear” la SD de la raspberry para instalarle la Raspbian con el asterisk y una vez hecho esto configurar la red para instalarle el entorno gráfico para configurarlo a partir del freepbx.

Luego tras esto tendremos que hacerle un raspbx-upgrade para que se nos actualice nuestro programa que venía en la imagen.

Tras el paso anterior seleccionamos la zona de tiempo en el que nos encontramos con el comando:

configure-timezone

Tras esto las configuraciones locales:

dpkg-reconfigure locales

Y este último se supone que es para seleccionar y elegir el tipo de taclado pero me da un fallo y no se de que es:

dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Una vez configurado nos vamos a nuestro navegador y con la ip que le hemos asignado tendremos accedo al entorno gráfico de Free PBX