La realización de la 2º raspberry es como en la 1º y haciendo en un router diferente al primero para abrirle los puertos creamos un nuevo dominio NOIP y todo configuramos los settings de SIP ponemos la dinámica y con el dominio noip y la dirección 192.168.1.0 . Creamos las extensiones (Las imágenes las tengo en el movil) En este caso conseguí que funcionasen las llamadas externas y ya solo nos quedará hacer el trunk entre ella para que se conecten entre si .